ETK 1610 Erogatore di ticket

L’ETK 1610 è un erogatore di ticket equipaggiato con display 10,1” touch-screen.

Lo schermo è orientato in verticale e, mediante la superficie sensibile al tocco, consente la selezione del servizio prescelto.

L’interfaccia utente è configurabile: si possono modificare a piacimento il numero e le dimensioni dei pulsanti visualizzati.

A fronte della selezione effettuata dall’utente viene emesso un ticket.

È possibile configurare l’area del display a seconda delle diverse esigenze dei clienti: area dedicata ai pulsanti per le scelte degli utenti ed area dedicata per le comunicazioni di servizio/digital signage.

Il dispositivo è compatto e versatile: può essere installato a pavimento, parete e tavolo.

Il player software installato ne consente l’ottimale integrazione con il sistema di gestione delle attese SolariQ.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche display Tecnologia: LCD/TFT IPS

Dimensioni: 10,1”

Risoluzione: 1280 x 800

Touch screen: capacitivo multitouch

Memoria RAM 4GB, SSD 64 GB

Stampante Termica 8 dot/mm

Taglierina auto affilante

Biglietto emesso dal presenter

Sensore di quasi fine carta

Sensore di fine carta

Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Mbps

Sistema Operativo Windows 10 IoT

Struttura Acciaio verniciato Installazione

A pavimento / A muro

Alimentazione 230 Vac, 50 Hz Assorbimento 1 A Temperatura di esercizio 0°C - +40°C

Grado di protezione IP30 Umidità relativa 20 - 85% senza condensa

Altre caratteristiche Orologio interno tamponato